**. Marché public relevant de la procédure adaptée (MAPA)) .**

**AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE**

**La commune de Colomby-Anguerny** *Affiché le :* **28 janvier 2017**

2 et 4 rue du régiment de la chaudière

14610 COLOMBY-ANGUERNY

Tél : 02 31 80 08 89 *mail :* *mairie@anguerny.fr* *ou* *secretaire@anguerny.fr*

**La commune de Colomby-Anguerny souhaite créer un espace pour les jeunes qui comprendrait un terrain de sport multi-activités et un espace de vie et de convivialité. A cet effet, la consultation concerne la construction d’un préau de 100m2 appelé « ensemble ».**

**Dimensions** **de l’ensemble :**

Longueur de 10 m sur une largeur de 10 m avec 4 poteaux (côté sud à cause des vents et 2 poteaux sur l’autre façade est) sachant qu’un poteau d’angle est commun aux deux façades + à l’autre angle 1 poteau de 4,50m supportant une partie de l’ensemble sur ce point.

Hauteur à la sablière du point haut 4,50 m

Hauteur à la sablière aux trois points bas 3,00 m

La pente sera de 15%

Le devis de l’ensemble devra comprendre :

* **les matériaux utilisés,**
* **les fournitures et**
* **le montage de l’ensemble,**
* **un plan de l’ensemble pour joindre au dossier pour la demande du permis de construire**
* **prévoir l’implantation sur le terrain de l’ensemble pour réalisation de la plateforme.**

***Information complémentaire : l’appel d’offres pour la création de la plateforme (dalle) en ciment où reposera l’ensemble sera établi après l’attribution de cette consultation. Les contraintes du candidat seront prises en compte dans celui-ci.***

**Matériaux :**

Charpente comprenant une ferme en lamellé collé (de préférence en sapin du nord) 90-630 en principal et de 90-490 en secondaire

Poteaux en chêne (obligatoire) : nombre de 6 et d’une section 20 x 20 et 1 de section 25 x 30 de 4,50 m de long

Pannes (de préférence en épicéa) de 75 x 200 avec une pose sur boitiers métallique

Couverture : bac acier 0.75 ct et anti-condensation – teinte à définir ultérieurement avec le candidat retenu

Contrevents de toit en lamellé collé pour une fixation métallique galvanisé

Contrevents de poteaux par croix métallique galvanisé

Gouttière en zinc 33 de diamètre 100 pour une longueur de 20m

Descente d’eau pluviale en zinc – 4 de diamètre 100 soit (4x2,50m) 15 m linéaire

**Montage de l’ensemble :**

Main d’œuvre comprendra la pose des poteaux, charpente et couverture.

**Option fourniture d’un bardage en bois :**

Planches autoclave pour le bardage d’une surface de 60m2 pour une pose verticale

**Fixation au sol**: 7platines galvanisés qui reposeront sur la plateforme

**Les travaux doivent être impérativement finis avant le 30 juin 2017**

Date limite de réception des candidatures et des offres, le **vendredi 17 février 2017 à midi** par courrier ou par le mail de la commune **et** du secrétaire.

*Les offres devront comporter les quantités, les montants, la somme totale HT et TTC, ainsi que les références des matériaux utilisés. Une liste de références des travaux exécutés sera jointe au dossier.*

Le candidat retenu devra fournir des pièces complémentaires à savoir une copie conforme de l’état annuel des certificats fiscaux et sociaux.

Les critères d'attribution sont les suivants : 70% le prix et 30% le mémoire technique.

Cet avis sera affiché à la mairie, à la mairie déléguée et sur le site internet de la commune.

Visite possible du site ainsi que les informations pour répondre à l’appel d’offre sur rendez-vous à la mairie ou par mail.